




При 200 кельвинах

От температуры +-100 К меняется всё слабенько.

0K





1000k





От смены атмосфер вообще ничего не меняется

Поставил аллюминий вместо печатной платы



Поставил свинец вместо припоя



Это же при обычном

Золото вместо печатной платы

